**Opis przedmiotu zamówienia.**

1. **Naprawa automatyki układów chłodniczych w agregacie wody lodowej McQuay WHS 343.3 ST.**

Zdiagnozowanie usterek w automatyce agregatu.

Wymiana uszkodzonych elementów sterowania.

Uruchomienie agregatu.

Przeszkolenie w zakresie podstawowej obsługi sterowania.

Obsługa serwisowa automatyki w okresie trwania gwarancji zgodnie z zapisami w DTR.

1. **Dodatkowe informacje.**

Agregat umieszczony wewnątrz budynku w pomieszczeniu technicznym   
w garażu podziemnym.

Chłodnice skraplacza McQuay SHLDS 819 Spec. – RG – 2 sztuki umieszczone na dachu budynku.

Moc chłodnicza agregatu – 1205 kW.

Rok montażu – 2007.