**Opis przedmiotu zamówienia.**

**Demontaż regału karuzelowego typu Hänel Rotomat.**

1. Rozkręcenie regału karuzelowego na poszczególne elementy.
2. Spakowanie w kartony i zabezpieczenie przed uszkodzeniem zdemontowanych elementów szklanych, elektrycznych i elektronicznych urządzenia.
3. Wykonanie wykazu zdemontowanych elementów wraz z opisaniem kartonów.
4. Przetransportowanie zdemontowanych elementów do wskazanego pomieszczenia magazynowego w obrębie budynku.
5. Posprzątanie miejsca po zdemontowanym regale karuzelowym.