Załącznik nr 1

do umowy nr……../2019/WA

z dnia………………….2019

**Szczegółowy opis prac przy drzewach wokół budynków  
Ministerstwa Sprawiedliwości**

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1. 1) zabezpieczenia/wygrodzenie terenu,

1. usunięcie drzew – 6 sztuk drzew (2 szt. Al. Ujazdowskie 11 i 4 szt. Ul. Chopina 1),

3) oczyszczenie terenu po wycince,

4) uporządkowanie terenu, wywóz gałęzi, karp.

Parametry świerków kłujących w Al. Ujazdowskich 11:

drzewo nr 1 świerk obwód pnia 130/5 cm – 42/57 cm, wysokość + 12m,

drzewo nr 2 świerk obwód pnia 130/5 cm- 77/85 cm, wysokość + 16 m,

Parametry świerków serbskich przy ul. Chopina 1:

drzewo nr 1 świerk serbski obwód pnia na wysokości 1,3 m – 73 cm, wysokość - 8 m, średnica korony 4 m,

drzewo nr 2 świerk serbski obwód pnia na wysokości 1,3 m – 87 cm, wysokość – 10 m, największa średnica korony – 3 m,

drzewo nr 3 świerk serbski obwód pnia na wysokości 1,3 m - 77 cm, wysokość – 12 m, średnica korony – 4 m,

drzewo nr 4 świerk serbski obwód pnia na wysokości 1,3 m – 65 cm, wysokość – 9 m, średnica korony – 4 m.

2. Usuwane świerki kłujące, są egzemplarzami suchymi i zamarłymi o kruchym drewnie – niebezpieczne do usuwania. Konieczne jest podcinanie drzew od dołu po kawałkach, tak by nie uszkodzić elewacji, żywopłotu, sąsiednich drzew, kamer i oświetlenia.

Usuwane 4 świerki serbskie, są drzewami zaschniętymi, zamierającymi. Wycinka ich powinna być wykonana w taki sposób, by nie uszkodzić obrzeży gazonów, płytek chodnikowych, kamer, oświetlenia.

Prace na terenie AL. Ujazdowskich 11 i ul. Chopina 1 powinny być wykonane w dni wolne od pracy sobota – niedziela za względu zabezpieczenie pustych parkingów.

Prace przy wycince drzew mają zostać wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej   
i dendrologicznej oraz zasadami bezpieczeństwa. Ponadto przedmiotem realizacji jest przygotowanie terenu prac – właściwe oznakowanie zabezpieczenie prowadzonych prac. Wywóz usuniętych gałęzi i posuszu wykonuje wykonawca usługi na swój koszt.